Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

2 Pytanie

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 14 października, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że użyte w ust. 12 pkt 3 j) zapytania ofertowego oraz w ust. 6 pkt 3 j) OPZ sformułowanie „z uwzględnieniem balistyki toru lotu pocisku” należy rozumieć jako wymaganie, aby oprogramowanie systemu nie tylko obliczało wpływ parametrów balistycznych na punkt trafienia, lecz również zapewniało graficzne zobrazowanie 
w czasie rzeczywistym, od momentu wystrzelenia pocisku do chwili trafienia w cel pełnej trajektorii lotu pocisku przy wykorzystaniu programowej symulacji amunicji smugowej.
Czy w konsekwencji Zamawiający uzna za spełniający wymagania określonego w ust. 12 pkt 3 j) oraz w ust. 6 pkt 3 j) OPZ system, który:
•    uwzględnia balistykę w obliczeniach wykonywanych przez oprogramowanie,
•    prezentuje balistyczny tor lotu pocisku od momentu jego wystrzelenia do chwili trafienia w cel,
•    pozwala użytkownikowi obserwować balistyczny tor lotu pocisku w czasie rzeczywistym.
Uzasadnienie:
Dopiero widoczna dla użytkownika trajektoria gwarantuje bezpośrednie potwierdzenie, że system odwzorowuje parabolę lotu pocisku właściwą dla wybranego rodzaju broni, kalibru amunicji i odległości. Funkcjonalność ta umożliwia bezpośrednią weryfikację czy system rzeczywiście odwzorowuje balistykę pocisku, szczególnie podczas strzelania na odległościach przekraczających odległość strzału bezwzględnego, np. 100 m. Bez takiej wizualizacji użytkownik nie ma możliwości zweryfikowania sposobu uwzględniania balistyki przez oprogramowanie.
Odpowiedź
Zgodnie z dokumentacją Konkursową wirtualna strzelnica powinna umożliwiać prowadzenie wirtualnych strzelań na różne odległości, z uwzględnieniem balistyki toru lotu pocisku odpowiadającego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji. Warunki Konkursu nie wyłączają możliwości doprecyzowania przez Zamawiającego parametrów technicznych wyposażenia, 
o ile pozostają one związane z celem szkoleniowym oraz wymaganiami funkcjonalnymi stawianymi wirtualnej strzelnicy.
W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że wymagana jest również wizualizacja pełnej trajektorii pocisku podczas oddawania strzału, realizowana przy wykorzystaniu programowej symulacji amunicji smugowej.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, doprecyzowując sposób rozumienia wymagania dotyczącego balistyki toru lotu pocisku, określonego w ust. 12 pkt 3 j) zapytania ofertowego oraz 
w ust. 6 pkt 3 j) OPZ, potwierdza, że oprogramowanie systemu powinno nie tylko obliczać wpływ parametrów balistycznych na punkt trafienia, lecz także graficznie prezentować 
w czasie rzeczywistym, podczas oddawania strzału, pełną trajektorię wirtualnego pocisku, od momentu jego wystrzelenia do chwili trafienia w cel, przy wykorzystaniu programowej symulacji amunicji smugowej.
W konsekwencji Zamawiający potwierdza, że wymaganie zostanie uznane za spełnione przez system, który łącznie:
1. uwzględnia balistykę w obliczeniach wykonywanych przez oprogramowanie;
1. prezentuje (przy wykorzystaniu programowej symulacji amunicji smugowej) pełny balistyczny tor lotu pocisku od momentu jego wystrzelenia do chwili trafienia w cel;
1. umożliwia użytkownikowi obserwowanie tego toru w czasie rzeczywistym podczas oddawania strzału.
System, który jedynie uwzględnia parametry balistyczne przy wyznaczaniu punktu trafienia, lecz nie zapewnia wymaganej wizualizacji pełnej trajektorii pocisku, nie zostanie uznany za spełniający powyższe wymaganie

1 Pytanie do ZS W KALISZU
Zamawiający w punkcie 10 podpunkt 7  określił wymóg dotyczący replik ASG, jako repliki napędzane Green gasem w następujący sposób :
7) broń treningowa — repliki ASG działające w systemie blow-back, zasilane green-gaz:
- replika karabinu z dwoma magazynkami i bezprzewodowym modułem
laserowym- 4 kpl.
- replika pistoletu (broni krótkiej) z dwoma magazynkami i bezprzewodowym modułem laserowym - 4 kpl.
W związku z powyższym oraz faktem iż używanie replik zasilanych green gazem rodzi szereg ryzyk i problemów w zakresie użytkowania ( patrz załączona karta ostrzegawcza) gdyż powyższy gaz jest silnie wybuchowy i trujący, a zamawiający określając taki wymóg  wziął na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania oraz  ryzyka związane z eksploatacją zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuści do jako rozwiązania równoważne repliki o napędzie elektrycznym posiadające system blow - back.
Zespół Sunway Network

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zadanie realizowane jest w ramach Konkursu Ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2026” nr 1/2026/CWCR. Regulamin konkursu określa minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne, jakie muszą spełniać system multimedialny oraz laserowe symulatory broni wchodzące w skład wirtualnej strzelnicy. Wymagania te stanowią warunki niezbędne do uzyskania dofinansowania oraz realizacji przedsięwzięcia zgodnie z założeniami programu.

Jednocześnie warunki konkursowe nie wyłączają możliwości doprecyzowania przez Zamawiającego parametrów technicznych wyposażenia, o ile pozostają one związane z celem szkoleniowym oraz wymaganiami funkcjonalnymi stawianymi wirtualnej strzelnicy.

Zgodnie z dokumentacją konkursową strzelnica wirtualna powinna być wyposażona cyt. "- czterech karabinków i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału, tj. symulowanie strzału powinno cechować: 
realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także, jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym".

W ocenie Zamawiającego repliki ASG zasilane gazem typu Green Gas najlepiej realizują wskazane wymagania funkcjonalne poprzez zapewnienie realistycznej pracy zamka w systemie Blow-Back oraz generowanie odrzutu imitującego działanie broni palnej, jednak bez stwarzania zagrożenia mechanicznego. Rozwiązanie to umożliwia odwzorowanie czynności manualnych wykonywanych podczas obsługi broni, co stanowi istotny element procesu szkoleniowego przewidzianego w Konkursie Ofert pn. 
„Strzelnica w powiecie”, którego celem jest prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, 
w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Odnosząc się do podniesionych przez Wykonawcę kwestii bezpieczeństwa, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z posiadanymi informacjami oraz doświadczeniami użytkowników tego typu rozwiązań, repliki ASG wykorzystywane w strzelnicach wirtualnych są bezpieczne w użytkowaniu, ponieważ zostały przystosowane do współpracy z systemem szkoleniowym i są pozbawione możliwość strzelania kulkami. Ponadto pomieszczenie przeznaczone do użytkowania strzelnicy wyposażone jest w sprawny system wentylacji zapewniający właściwą wymianę powietrza oraz odpowiednie warunki bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników szkolenia.

Zamawiający przeprowadził również rozeznanie rynku oraz analizę dostępnych rozwiązań, 
a także zapoznał się z opiniami użytkowników eksploatujących tego rodzaju wyposażenie, które potwierdzają przydatność oraz wysoką jakość replik ASG zasilanych Green Gas do zastosowań szkoleniowych realizowanych w ramach strzelnic wirtualnych.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający uznaje, że repliki elektryczne nie są rozwiązaniem równoważnym pod względem funkcjonalnym do wymaganych replik zasilanych Green Gas oraz podtrzymuje wymaganie dostawy replik broni o napędzie określonym w dokumentacji postępowania.




